|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  | Buchschachen |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | Hydr. Rettungsgerät – Pumpenaggregat (ÖNORM EN 13204) | Blatt Nr.:  | *01* |
| Hersteller: | ***Weber E45*** | Lagerungsort:  | ***TLF 1000*** | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Hydraulikflüssigkeitsstand (Schauglas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulikflüssigkeitsbehälter und Anschlüsse dicht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektr. Ausrüstung ohne sichtbare Beschädigung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Steuerorgan in Ordnung und leichtgängig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haspeln leichtgängig, Arretierung in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schläuche ohne äußere Beschädigung, ohne Knickstellen, keine Aufquellungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anschlüsse sauber und trocken (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leichtgängiges kuppeln der Kupplungshälften möglich (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typenschild und Richtungssymbole leserlich vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsprüfung** |
|  | Probelauf durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Service** |
|  | Hydraulikölwechsel durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Überprüfung durch Fachfirma |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |