|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  | Buchschachen |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: |  Hydr. Rettungsgerät – Zylinder (ÖNORM EN 13204) | Blatt Nr.:  | *01* |
| Hersteller: | ***Weber DZ 45-36*** | Lagerungsort:  | ***TLF 1000*** | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Kralle ohne Beschädigung und guter Sitz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schalter „Auf-Zu“ arretiert in 0-Stellung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typenschild und Richtungssymbole leserlich vorhanden  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Dichtheit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leichtgängiges kuppeln der Kupplungshälften möglich (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verlängerungen oder Schraubverbindungen in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Funktionsprüfung** |
|  | Zylinder auf Nenndruck belasten; Dichtheit feststellen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beim loslassen des Drehgriffes muss der Kolben in der bestehenden Lage fixiert sein |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |