|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  | Buchschachen |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: |  Motorkettensäge / Rettungssäge | Blatt Nr.:  | *01* |
| Hersteller: | ***Stihl MS 261*** | Lagerungsort:  | ***TLF 1000*** | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  | ***2013*** | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Allgemeinzustand des Geräts in Ordnung (Reinheit, Dichtheit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bedienelemente in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kette; Schärfzustand überprüfen, Kettenspannung in Ordnung; bei Bedarf Kette schärfen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Führungsschiene keine Abnützungen, Beschädigungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenrad in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luftfilter gereinigt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leerlauf kontrollieren, Kette darf nicht mitlaufen – Vergaser |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zubehör (Resevekette, Gemisch-Öl Behälter, Trichter) vorhanden und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnittschutzhose vorhanden und in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treibstofftank, Schmieröltank gereinigt; Treibstofffilter gereinigt (Treibstoffalter) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kühlluft-Ansaugschitze gereinigt bzw. in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Funktionsprüfung** |
|  | Motorwartung durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerät lässt sich leicht starten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenbremse in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenschmierung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |

**Motor von Elektrokettensägen sind laut dem Prüfblatt für Elektrogeräte zu prüfen!**