|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: | Buchschachen |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Motorkettensäge / Rettungssäge | | | | | | | | | Blatt Nr.: | | *01* |
| Hersteller: | | ***Stihl MS 261*** | | Lagerungsort: | | ***TLF 1000*** | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | | ***2013*** | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Allgemeinzustand des Geräts in Ordnung (Reinheit, Dichtheit) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Bedienelemente in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kette; Schärfzustand überprüfen, Kettenspannung in Ordnung; bei Bedarf Kette schärfen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Führungsschiene keine Abnützungen, Beschädigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kettenrad in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Luftfilter gereinigt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Leerlauf kontrollieren, Kette darf nicht mitlaufen – Vergaser | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Zubehör (Resevekette, Gemisch-Öl Behälter, Trichter) vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Schnittschutzhose vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Treibstofftank, Schmieröltank gereinigt; Treibstofffilter gereinigt (Treibstoffalter) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Kühlluft-Ansaugschitze gereinigt bzw. in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funktionsprüfung** | | | | | | | | |
|  | Motorwartung durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerät lässt sich leicht starten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenbremse in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kettenschmierung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | |  |  |  |  |  |  |  |

**Motor von Elektrokettensägen sind laut dem Prüfblatt für Elektrogeräte zu prüfen!**